**Lisa 2. Liiva Küla, Tulika käitluskoha plaan.**



Ülal välja toodud joonisel on ladustus- ja töötlusalad Tulika kinnistul Liiva küla Pärnu linnas.

Kinnistu (katastritunnustega 15902:002:0184) on kokku suurusega 31900 m2, sellest enamuse moodustavad jäätmekäitlusalad. Punaste joontega on tähistatud tsoonid, allpool on välja toodud tegevused, koodid ja toimingud tsoonides. Siniste paksude joontega on näidatud sissepääsud (suletavad väravad) asukohad.

Tsoon numbriga 1 – Silohoidla betoon aluspinna ja betoonplaatidest seintega. Ala suurus on 4300 m2 (kogu tsoon 1), millisest ca 1800 m2 (tsoon 1.1) on eraldatud tuhkadele. Tsoonis 1 toimub puitjäätmete töötlemine. Alal on töötluses jäätmeid koodidega 17 02 01 ja 19 12 07.

Tsoon 1.1 on tuhajäätmete adustusala koodidega 10 01 01 ja 10 01 03. Ala suurus on 1800m2, aluspind on betoonist ja ääres betoonist paneelid.

Tsoon numbriga 2 – Puitjäätmete ladustus- ja töötlusala. Ala suurus on 4000 m2, tegemist on pinnasalaga. Alal ladustatakse lahtiselt hunnikutes puidujäätmeid (liigiti eraldi), taaskasutusse suunamise eelselt. Alal ladustatakse jäätmeid jäätmekoodidega 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 15 01 03; 17 02 01.

Tsoon numbriga 3 – Pinnasejäätmete ladustamise tsoon. Ala suurus on 550 m2, tegemist on pinnasalaga. Alal on kuhjades pinnased, millised läbi sõelumise protsessi suunatakse taaskasutusse (ringlussevõtt) sõi suunatakse edasi taaskasutusse vastavat keskkonnaluba omavatesse käitluskohtadesse. Kuhjad kujundatakse ekskvaaatori ja laaduriga, jälgitakse lubatud üheaegseid koguseid. Tsoonis ladustatakse jäätmeid jäätmekoodidega 17 05 06.

.

Tsoon numbriga 4 – Pinnasejäätmete ladustustsoon. Ala suurus on 1400 m2, tegemist on pinnasalaga. Tsoonis ladustatakse erinevaid pinnaseid, millised läbi sõelumise protsessi suunatakse taaskasutusse. Alal ladustatakse jäätmeid kuhjades, jäätmekoodidega 17 05 04 ja 20 02 02.

Tsoon numbriga 5 – Pinnase toote ladustustsoon. Ala suurus on 500 m2, tegemist on pinnasalaga. Alal ladustatakse pinnaseid, mis ei ole enam jäätmebialnsis. Tsoonis on materjalid lahtiselt, kuhjades.

Tsoon numbriga 6 – Täitematerjali ja kivide ladustus- ja töötlustsoon. Ala suurus on 4800 m2, tegemist on pinnasalaga. Alal ladustatakse erinevaid kivijäätmeid 01 04 08; 01 04 09; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 05 04; 17 05 08. Tsoonis olevad jäätmed purustatakse ja sõelutakse ettenähtud fraktsioonini ning ladustatakse valmistootena tsooni nr 7.

Tsoon numbriga 7 – Kivimaterjalide ladustutsoon. Alal ei ole enam jäätmebilansis olevad materjalid. Ala suurus on 1800 m2, tegemist on pinnasalaga.